

Adapterring „AdapTEC“


· aus Gusseisen, nach Baugrundsätzen ähnlich DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

· zum kraftschlüssigen und verschiebesicheren Verbinden von Schachtkonen  nach DIN 4034-2 ( Einstiegsöffnung DN 625 mm, glatte Oberfläche) mit Ausgleichsringen AR-V nach DIN V 4034-1 oder direkt mit dem Schachtrahmen

· beidseitig profilierte Ringscheibenfläche, OD 865 mm

· Kennzeichnung von Ober-u. Unterseite

· mit vergrößerter Auflagefläche zum Lastabtrag

· Adapterring liefern und wie folgt einbauen:

· Aufmörteln des Adapterringes auf den Konus oder Schachthals in mind. MG III Mörtel (früh hochfest, schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, wasserundurchlässig, chromatarm gemäß TRGS 613)

· Der Adapterring kann auch mittels Schlauchschalung und Spezialvergußmörtel (mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte Frosttausalzbeständigkeit nach CDF- u. CIF- Verfahren) vergossen werden
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oder vergleichbar.
